품 명 (모델명)	FR 개인탈출 셋 (RESQ-1501)	제조사 (제조국)
참고그림
용도	◇ 각종 화재, 재난 등의 구조,구급,구호 활동 시 구조대원의 안전을 위해 기본적으로 착용하는 개인 탈출 보호 장비.
규 격 및 성 능	◇ 제원 ￭ 로 프 - 재 질 : 테크노라 100 % 재질, - 로프직경 : 5 mm - 로프길이 : 20 m - 인장강도 : 5529 lbf / 약22 KN - 세트 총 무게 : 690 g - 색 상 : 진회색 - 내열온도 : 482 ℃ ￭ A/S 스크류락 카라비너(2개) : 22 KN (CE 0123-12352 인증) ￭ 제동 탈출 하강기(5mm용) ￭ 로프케이스 : 테크노라 케멜 파우치 ￭ 이스케이프 벨트 - 재 질 : 파라 아라미드 100% 웨빙(45 mm, 50KN이상)-FITI 시험성적서(인장) - 패스트버클 : 고합금 알루미늄(18 KN)- CE인증 - 삼각 레펠링 : 포지드 스틸(18KN이상) ◇ 특징 - 전체적으로 고내열, 고내염, 내화학성의 장비 군으로 조합되어 일반현장은 물론 화재진압현장 등에서 탁월한 기능을 발휘함.
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출. ◇ 관련 공인인증서( CE EN 341:2011 2D type) ◇ 관련 시험성적서 제출(FITI)