품 명 (모델명)	변형 배척 ( K-TOOL )	제조사 (제조국)	레스큐프로 (한국)
참고그림
용 도	◇ 각종 화재, 재난 등의 구조, 활동 시 방화문을 신속하게 열수 있는 장비로 신속한 대응으로 재산 피해 최소화하고, 신속한 인명구조를 목적으로 한 구조장비
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 각종 출입문(방화문) 강제 개방을 할 수 있음 - 긴급 상황에서 탈출할 수 있는 확보 기능 - 헤드와 블레이드 문 개방이 원활하도록 끝부분을 완만한 곡선 형태 및 날카롭게 가공함. - 재 질 : 열처리 탄조강 - 총 길이 : 760 mm - 헤드 길이 : 70 X 155 mm - 블레이드 길이 : 70 X 160 mm - 무 게 : 약3.7 kg - 구성품 : 본체 1개, 축광 그립 테이프 1개, 샤클 1개
비 고	◇ 계약 시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.