품 명 (모델명)	FR 이스케이프 백 (RESQ-133)	제조사 (제조국)	resQpro ( 한 국 )
참고그림
용도	◇ 각종 화재, 재난 등의 구조,구급,구호활동 시 구조대원의 안전을 위해 기본적으로 착용하는 개인보호, 탈출 장비 백.
규 격 및 성 능	◇ 제원 - 재질 : PBI(Polybenzimidazole)계 섬유 40%,PARA-ARAMID계 섬유 60% - 브랜드라벨 : 3M 고휘도 반사라벨 - 반사테이프 : 3M 고휘도 반사 테이프 - 색상 : 내츄럴 - 인증 : KFI(한국 소방안전기술원) - 규격 : 200 × 200 × 100 mm ◇ 특징 - 기존 방화복과 비교 할 수 없는 뛰어난 성능을 자랑하는 신소재로서 화재 진압이나 인명 구조 활동 시 탁월한 열저항성과 열방호성을 가지고 있음. - 소방공무원들의 신체를 보다 안전하게 보호하기 위해 개발된 특수 열보호 원단. - 내열성능이 극대화된 방화복 원단. - 현존하는 최고의 내열 섬유로 우수한 내열성과 물성을 자랑함. - PBI를 주요 성분으로 제작된 특수방화 보호백은 500℃ 이상 직사 고열에서도 형태 안전성이 뛰어나 착용 장비를 효과적으로 보호 할 수 있는 방호 성능을 지니고 있음.
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출. ◇ 관련 공인인증서, 시험성적서 제출(KFI)