품 명 (모델명)	퀵드로우 셋 (16cm)	제조사 (제조국)	싱잉락 (체코)
참고그림
용도	◇ 산악조난사고와 암벽등반, 수난사고 구조시에 로프로 이용 직선형 개폐구와 곡선형 개폐구가 있는 카라비너를 이용하여 활동범위의 확보 또는 로프이탈방지 및 선등자의 안전확보 등 다양하게 사용되는 필수장비임.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재 질: 웨빙 16mm (퀵드로우), 고합금 알루미늄(카라비너) - 퀵드로우 : 16 cm - 카라비너 인장강도 : 25 KN - 열린상태 : 10 KN - 개폐폭 : 20 mm - 퀵드로우 인장강도 : 22 KN - 구 성 : 퀵드로우 + Push타입의 직선형, 곡선형 카라비너 각 1개
비고	◇ 납품시 개인보호장비 사용 및 관리 교육(유럽 PPE 교육 이수 자격증명 제출) ◇ CE 1019, EN 12275, EN 566 규격에 인증된 제품. ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.