품 명 (모델명)	이중도르레 (TWIN ROLL)	제조사 (제조국)	싱잉락 (체코)
참고그림
용 도	◇산악구조 또는 건물에서의 구조 활동이나 각종 재난사고 발생시에 간편하게 설치하여 소형 중량물을 끌어올리기에 좋으며 등강기와 0형 카라비너와 연결하여 도르레를 고정 할 수 있으며 요구조자 운반 및 이동시나 구조대원 이동시에도 사용 가능한 구조장비
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재 질 : 고합금 알루미늄 - 도르래 재질 : 볼베아링 내장형 고합금 알루미늄 - 카라비너를 2~3개 까지 결합할 수 있을 것(양측면판 회전) - 로프 직경 7~13mm 로프에 사용가능 - 파열강도 : 36kN 이상 - 작업하중 : 12kN 이상 - 중 량 : 430g
비 고	◇ CE1019 EN12278 규격에 맞게 인증된 제품 ◇ 계약 시 사후 관리(A/S)를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.