품 명 (모델명)	이중도르레 (CMI PR120A)	제조사 (제조국)	CMI (미국)
참고그림
용 도	산악구조 또는 건물에서의 구조 활동이나 각종 재난사고 발생시에 간편하게 설치하여 소형 중량물을 끌어올리기에 좋으며 등강기와 0형 카라비너와 연결하여 도르레를 고정 할 수 있으며 요구조자 운반 및 이동시나 구조대원 이동시에도 사용 가능한 구조장비
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 측면판 : 스테인레스 - 바 퀴 : 48mm 알루미늄 - 차 축 : 스테인레스 - 무 게 : 약400g - 강 도 : 48.9kn - 크 기 : 약16.5× 6.24mm - 작업 로프 지름 : 12mm
비 고