품 명 (모델명)	요구조자 안전벨트 (AVR)	제조사 (제조국)	케스케이드 (미 국)
참고그림
용 도	◇ 각종 화재, 구조, 구호, 재난 현장에서 사용할 수 있는 요구조자용 시트형 하네스.
규 격 및 성 능	◇ 제 원 - 1.5인치 외부 웨빙 서스펜션 시스템. - 요구조자의 신체사이즈에 맞도록 조절가능. - 목부분에 확장 가능한 지지대로 머리 및 목을 보호함. - 요구조자 보호를 위한 내부에 고정 스트랩. - 물 배수 기능을 위해 등 하단패널 메쉬 적용. - 고강도 네오디뮴 자석으로 고리 함께 고정. - 요구조자 사용을 위한 전면상단부에 2개 핸들그립 고리. - 후면 외부에 2개의 핸들그립 고리. - 후면 등판부에 십자형태의 고휘도 반사띠 사용으로 가시성 확보함. - 재 질 : 1,000데니어 큐듀라 나일론 - 작업허용무게 : 약220kg - 보관 사이즈 : 46 × 18cm - 무 게 : 약2.3kg - 인 증 : ANSI Z359.12-2009 및 CSA Z258.12.01 - 구성품 : 본체(1), 보관 가방(1)
비 고	◇ 계약 시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(한국 공식 수입 대리점) 공급 증명서 제출.