품 명 (모델명)	구조용 로프 (Thermocore)	제조사 (제조국)	COUSIN (프랑스)
참고그림
용도	◇ 고층건물의 화재, 산악조난 사고나 수난 구조 시에 구조대원이 구조 활동 시에 식별이 잘되는 로프로써 구조자나 요구조자의 안전한 구조 활동을 할 수 있는 장비로써 방수성재질로 직조된 제품 이어야함.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - Thermocore : 열 융합가공으로 내피 와 외피를 통합하는 가공으로 이 가공을 통해 외피가 심하게 절단되거나 찢어지더라도 외피와 내피의 결속력을 유지 하여 외피 손상 시 벗켜지는 현상을 방지하여 보다 안전한 구조 활동을 할 수 있음. - 재 질: 폴리아미드계 나이론 방수성 재질, - 로프타잎 : A - 로프직경 : 11mm - 로프길이 : 200 M - 인장강도 : 3,740 daN - 충격력 계수 : 510 daN - 8자매듭 강도 : 1,500 daN - 무게 : 75g/M - 표피밀림 : 0 % - 신장률(50 ~ 150kg) : 2.30 % - 수축력 : 2.1 % - 외피비율 : 38% - 내피비율 : 62% - 색 상 : 흰색/검정, 검정, 빨강/곤색
비고	◇ CE, EN 1891 규격에 인증된 제품 ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.