품명 (모델명)	부력조끼형 벨트 (RESQ-1301)	제조사 (제조국)
참고그림
용도	◇ 수난구조용 부력 안전벨트 (전신형).
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재질: 나이론 소재 원단(1000 데니어 립스탑), 나일론 테이프 45mm, 25mm, 엔비알 100%(부력재) - 하체형 벨트 웨빙폭: 45 mm - 무게: 약 1.9 kg - 색상: 검정색 - 인장강도: 45mm 웨빙슬링 31KN, 25mm 웨빙 견인고리 약 30KN 이상 - 특징: 다양한 수납 및 신체보호가 가능한 기능성 구조용 조끼 허리 정면 코브라 원터치버클 사용(18KN)하여 긴급한 상황 시에 부력조끼 뒷부분의 벨크로 테이프를 열면 하네스로 사용 가능함 하네스 이용 시 신속한 탈착을 위하여 Quick-release leg loop버클 시스템 사용 구조자의 작업 및 견인을 위하여 등쪽에 25mm 웨빙 견인고리(30KN) 사용. 역레펠 가능.
비고	◇ 납품 시 개인보호장비 사용 및 관리 교육(유럽 PPE 교육 이수 자격증명 제출) ◇ 계약 시 인장강도 시험성적서(FITI 시험연구원 발행) 제츨. ◇ 계약 시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.