품 명 (모델명)	카본 52 (CARBON 52)	제조사 (제조국)	마레스 (이태리)
참고그림
용도	◇수중에서 호흡이 가능하도록 하는 장비
규 격 및 성 능	※ 재질 - 1단계: 크롬도금한 황동 - 2단계: 100% SMC 카본 파이버 ※ 성능 - 1단계 • 허용압력: 최대 300BAR(딘타입),최대 232BAR(요크타입)이내. • 300BAR 딘커넥터, 딘/요크 어댑터 세팅 • 방식: 다이아프램 밸런스 타입 • 포트: 고압포트 7/16” UNF 2개, 저압포트 3/8” UNF 4개 • 2개의 DFC시스템 장착으로 들숨시 중간압 편차 ±0.5BAR 이내 • 결빙 방지 드라이 시스템 장착 • 삼중 재질 고압밸브 장착으로 내구성과 마찰력 증대 • 총호흡 에너지량: 0.65 j/l • 분당 토출량: 4,800 l/min - 2단계 • 중간압 : 9.8 ~ 10.2bar (육상기준, 수심에 따라 변화) • 파열압: 2.8 ~ 3.2 m bar • 카본 테크놀러지 채택 : 가볍고, 열전도율이 뛰어나며 자연 가습효과가 있음 • VAD(선풍 촉진 장치) 장착 : 우회로를 통한 공기 전달로 호흡성능 향상 및 내동결성 확보 • 그물망 구조 커버(Mesh Grid) 장착 : 강한 역조류에 의한 프리플로우 최소화 및 부드러운 호흡 확보 • 유체역학적 방향타(FDD) 장착 : 특수 설계된 방향타가 공기를 3방향으로 이상적으로 흘려 호흡이 자연스럽고 편안함 • 수퍼 플렉스 호스 사용 : 현격히 유연하여 행동이 자연스러우며 무게가 가벼움 ※ 중량 - 1단계: 687g(INT타입), 532g(DIN타입) - 2단계: 197g ※ 마레스 정품 카본 호흡기 가방 포함
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.