품 명

(모델명)

탱크 및 밸브

(300bar용)

제조사

(제조국)

럭스퍼

참고그림

용도

◇잠수자가 압축 공기를 보관할 수 있는 용기

규  격

및

성  능

압축공기실린더	LUXFER S106W
충전압력(bar)	300
테스트압력(bar)	500
충전공기량(cf)	105.2
외경(mm)	187.71
외장(mm)	661.9
공병무게(kg)	15.3
내부용적(liter)	11.1
부력(100%충전)(kg)	-2.2
부력(50%충전)(kg)	-0.41
부력(공병)(kg)	+1.41
밸브 연결부	0.875-14 UNF
제조업체및브랜드	LUXFER(미국)
규격기준	미국 캐나다 운송국(DOT) 규격
재질	알루미늄 합금

밸브 모델	DIN-2005 (7/8) BA-S1
용도	300 bar 압축 공기
브랜드	THERMO
제조업체	HAMAI(일본)
용기부착부규격	7/8"-14 UNF-2A
충전구 규격	CGA852
안전장치	파열판식 가용전복합식
안전장치작동온도	100-110℃
안전장치작동압력	34.0~40.0Mpa
내압시험압력	50.0Mpa
기밀시험압력	30.0Mpa
규격기준	한국가스안전공사 및 일본 KHK

비고