품 명 (모델명)	보호호흡기 (FUSION)	제조사 (제조국)	마레스 (이태리)
참고그림
용도	◇수중에서 호흡이 가능하도록 하는 장비
규 격 및 성 능	- 니켈크롬 도금한 해양 등급의 황동 - 파열압: 3.0 ~ 3.5 m bar 이내 - 100%금속재질로 제작되어 내동결성과 내구성 극대화 - MESH커버 장착으로 역조류에 의한 프리플로우를 억제할 수 있게 세팅 - VAD 시스템 장착으로 편안한 호흡 보장 및 - 공기의 양을 조절할 수 있는 VAD, VAD+ 조절식 VAD시스템 설계n - 수퍼플렉스 호스 장착으로 가볍고 유연하여 수중활동이 편안함 - 무 게 : 327g
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.