품 명 (모델명)	퓨전52X (FUSION 52X)	제조사 (제조국)	마레스 (이태리)
참고그림
용도	◇수중에서 호흡이 가능하도록 하는 장비
규 격 및 성 능	※ 재질 - 1단계: 크롬도금한 황동 - 2단계: 니켈 크롬도금한 황동 ※ 성능 - 1단계: • 허용압력: 최대300BAR(딘타입), 최대232BAR(요크타입)이내. • 300BAR 딘커넥터, 딘/요크 어댑터 세팅 • 방식: 다이아프램 밸런스 타입 • 포트: 고압포트7/16” UNF 2개, 저압포트3/8” UNF 4개 이성족인 호스 배치를 위해 압력포트 배열 • 결빙 방지 전용 드라이 키트 장착 • 자연 대류 채널 시스템(NCC)셀계 • DFC 시스템 장착으로 들숨 시 중간압 편차 ± 0.5BAR 이내 • 삼중 재질 고압 밸브 장착으로 내구성과 마찰력 증대 • 총호흡 에너지량: 0.92 j/l (테스트 수심 해저 50m) - 2단계: • 니켈크롬 도금한 해양 등급의 황동 • 파열압: 3.0 ~ 3.5 m bar 이내 • 100%금속재질로 제작되어 내동결성과 내구성 극대화 • MESH커버 장착으로 역조류에 의한 프리플로우를 억제할 수 있게 세팅 • VAD 시스템 장착으로 편안한 호흡 보장 및 • 공기의 양을 조절할 수 있는 VAD, VAD+ 조절식 VAD시스템 설계n • 수퍼플렉스 호스 장착으로 가볍고 유연하여 수중활동이 편안함 ※ 중량 - 총 중량: 1,161g(요크타입), 984g(딘타입) - 1단계: 687g(요크타입), 513g(딘타입) - 2단계: 327g
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.