품 명 (모델명)	급류구조장비세트
참고그림
용도	◇ 구조대원이 급류구조에 사용하는 장비로 신체보호 목적 및 외부 환경으로부터 구조대원을 보호할 수 있도록 육상이나 수상에서도 작업이 가능 장비
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 ○ 급류구조용 자켓 - 유 형 : V형 하이 프로파일 - 부 력 : 22 lbs - 착용방식 : Front zip 방식 - 2개 이상의 수납포켓이 부착되어 있어야한다 - 래쉬탭 : 전면(3개), 뒷면(1개) - 조절방식 : 6개이상의 조정 포인트 (사이드, 어깨, 허리) - 원 단 : 500-denier Cordura® - 야간에도 식별이 용이하도록 반사 테잎가 있어야 한다 - 신속분리 구조 하네스로 진급상황시 탈착이 가능 할 것 - 스트로브 및 안전 라이트스틱 홀더가 잇을 것 - 구명줄 고정 포인트가 있을 것 - 사이즈 : 가슴 30" - 58" - 수난구조대원을 위한 기능성 디자인 설계 - 인 증 : USCG(미국해안경비대)인증 - 구성품 : 급류조끼(1), 카우스 테일(1) ○ 드로우 백 - 로프재질 : Dyneema® - 로프길이 : 약22m - 로프직경 : 약6mm - 인장강도 : 약11kn - 무 게 : 약500g - 내구성 Cordura® 가방에 반사테이프 부착하여 가시성 확보 - 메쉬 패널로 배수 및 건조 시간 단축.

규 격 및 성 능	○ 급류구조용 헬멧 - 헬멧의 사이즈 조절은 장갑을 착용한 상태에서도 외부에 있는 회전식 조절기를 이용 하여 손쉽게 조절할 수 있어야 한다. - 헬멧에 에어 인테이크 8개 있어 물 배수 및 땀 배출이 원활해야한다. - 재 질 : 고밀도 ABS 강화플라스틱(외부), 밀도가 높은 EVA폼(내부) - 색 상 : 검정, 빨강, 노랑, 흰색 - 사이즈 조절 : 다이얼핏 시스템 (59.5 ~ 61.5 cm) - XL기준 - 무 게 : 약450g - CE인증 제품 (EN 1358 준수) ○ 급류구조용 오리발 - 급류에서도 사용할 수 있는 숏 타입 핀 - 대형부츠 포켓으로 전투화에도 착용가능 - 분실방지 발목 스트랩 - 시인성이 뛰어난 노란색 컬러적용 - 무 게 : 약2kg - 전체길이 : 42cm ○ 나이프 - 칼은 모두 부드럽고 톱니 모양의 섹션 스테인레스 스틸 칼날이어야 한다. - 블레이드는 로프 커팅 훅이 있고 무딘 안전 팁은 스크루 드라이버로 사용할 수 있어야 한다. - 칼의 손잡이는 유리 절단 팁, 산소 탱크 렌치 및 병 오프너로 겸용 사용할 수 있는 구조 - 칼집은 급류 자켓에 쉽게 탈부착이 가능하여야 하고, 험한 급류활동 중에도 자켓에서 쉽게 이탈 되지 않는 구조이어야 한다. - 색 상 : 오렌지 - 칼 길이 : 약18.5cm - 블레이드 길이 : 약7.5cm ○ 신호용 호각 - 재질 : 녹이 슬지 않는 플라스틱 - 물에서 사용해도 소리에 이상이 없는 구조 - 색상 : 노랑 - 무게 : 30g 이하 ○ 보관용 가방 - 메쉬형태의 가방으로 젖은 장비보관시 배수 및 건조에 용이하다 - 조절인 가능한 어깨끈 및 옆 쪽으로 들 수 있는 손잡이가 있을 것 - 급류구조장비세트 보관이 가능 할 정도의 넉넉한 크기 - 무 게 : 900g - 용 량 : 약100L ○ 구 성 : 급류구조 자켓 1개, 보호헬멧 1개, 나이프 2개(칼집 포함), 신호용 호각 1개, 드로우 백 2개, 급류구조오리발 1조, 보관용 가방 1개 - \1,650,000--
비 고	◇ 인증된 제품으로 납품 시 관련 인증서제출. ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.