품명 (모델명)	투척용구명환 (JR-5)
참고그림
용도	◇ 재난구호, 수난 구조 등의 활동 시에 사용하는 투척용 구명환으로 투척의 용이함과 정확도를 높이고 투척 시 발생 할 수 있는 2차 손상을 줄인 구명 장비.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 ○ 구명환 특징 : → 플로팅 부재의 재질(Floating material)로써 요구조자의 신체에 부딪쳐도 충격이 최소화 될 수 있음. → 구조자가 적은 힘으로 원거리의 요구조자에게 전달할 수 있음. → 운반 및 휴대가 용이하며 로프가 엉키게 되는 것을 방지할 수 있음. → 가솔린, 기름, 각종 화학 물질에 손상이 없고 내열성이 매우 강함. → 내측에 홈이 있어 구조자의 안전하고 정확한 투척을 할 수 있다. ○ EVA 재질의 특징 → 유연하며 충격흡수에 강함. → 내후성이 양호하고 인열강도, 내스트레스 크랙성, 내오존성에 강함. → 고무에 비해 경랑이고 무독성 재질. → 구명 등 스크레치에도 물이 스며들거나 흡수되지 않는다. ○ 재 질 : EVA(Ethylene Vinyl Acetate) ○ 로 프 : 6.5mm × 20m ○ 인장력 : 550Kg ○ 크 기 : ∅470mm×∅220mm×90mm (외경×내경×두께) ○ 부 력 : 약9Kg(성인110Kg) ○ 중 량 : 1,550 g ○ 구 성 : 구명환, 보관 및 이송가방
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.