품 명 (모델명)	2단 유압램 (RZT2-1450)	제조사 (제조국)
참고그림
용도	◇ 교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 사 용 압 력 : 700 BAR - 최대 전개력 : 10.1 Ton - 최 소 길 이 : 650 mm - 최대 전개폭 : 1452 mm - 제 품 중 량 : 17.7 kg - 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼방식 - 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 - 제 품 특 징 : 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출. ◇ EN13204, NFPA 인증품