품 명 (모델명)	싱글커플링	제조사 (제조국)
참고그림
용도	◇ 2가닥 유압호스를 하나로 연결시켜주는 커플링
규 격 및 성 능	◇ 제원 - 사 용 압 력 : 700 BAR - 길 이 : 240mm(암,수 총길이) - 제 품 중 량 : 암커플링(640g이하) 수커플링(450g이하) - 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 - 제 품 특 징 * 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능 * 홀마트로, 웨버, 루카스 제품 연결가능
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출. ◇ NFPA 인증품