품명 (모델명)	구조용헬멧 (SMART)	제조사 (제조국)
참고그림
용도	◇ 화재 진화 및 구조활동시 소방대원을 보호하는 헬멧으로 충격과 열에 강하고 그을림이 생기지 않는 제품이며, 진화장갑 및 구조장갑 착용상태에서도 외부 사이즈 조절기를 통해 헬멧의 사이즈를 쉽게 조절할 수 있어야 하는 장비입니다.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 ○ 특 징 - 소방용 헬멧으로 유럽 소방 헬멧 규정인 EN443:2008 규정에 준하여 인증 - 고온의 온도에 강하고 그을음이 생기지 않으며, 구조대원의 얼굴 안면부와 눈을 보호하는 바이져는 2중 구조로 되어 있어 내부 바이져와 외부 바이져로 구분 되어 있음. - E2E3의 전기적 성질규정에 준하며, 인증된 소방용 헬멧으로 구조대원이 사용하는 통신 장비에 영향을 주지 않는 제품임 - 헬멧 뒤에 있는 회전식 헬멧 사이즈 조절기가 외부에 장착되어 있어 장갑 착용 상태 에서도 한 손으로 쉽게 각 소방대원의 머리에 맞게 사이즈를 조절할 수 있음. - 안면보호 바이져는 EN14458 규정에 준하여 테스트한 제품을 사용. - 방염 처리된 3-point 턱 & 목끈이여 하며 재질은 F.R NOMEX® 이여야 합니다. ○ 헬멧 타입 : Type A/3b(3/4-shell) ○ 외부 재질 : 새로 고안된 New Glass Fibre 의 혼합 소재로 강도가 높고 충격에 강하며, 화재 열기의 침투를 막는 재질. ○ 색 상 : 야광(Luminous) / 야간에 식별이 용이한 3M 반사지 부착 ○ 내피 재질 : 방염처리된 노멕스(F.R & Heat Nomex)로 열에 강해야 하며, 물빨래가 가능함 ○ 무 게 : 1,000g 이하 ○ 구성품 : 헬멧(1), 귀, 얼굴옆면, 목 전체를 둘러 화재열기로부터 보호하는 방염 처리된 보호대(1)
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출. ◇ 관련 인증서 제출조건