품 명 (모델명)	개인내열 로프백 (RESQ-221)	제조사 (제조국)	레스큐프로 (한국)
참고그림
용 도	개인로프를 휴대하기 위한 로프 가방
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 등지게 결합하여 사용가능함. - 난연성 아라미드 원단과 방염 반사테이프 사용으로 열 방호 성능이 우수 - 로프백 하단에 출구 부분으로 로프가 빠짐. - 로프백 하단부는 사용방법에 따라 하단부 전체가 오픈하여 사용가능. - 로프백 측면에 지퍼 및 벨크로을 사용하여 탈출용 로프 보관 및 보호함. - 재 질 : 메타 아라미드, 방염 반사테이프(50mm), 아라미드봉제사 - 무 게 : 약200g - 크 기 : 약 ∅100mm(지름) × 약450mm(길이) - 구 조 : 등지게 결합하여 사용가능함.
비 고	◇ 납품 시 외부 원단에 대한 재질 성적서 제출. ◇ 납품 시 반사테이프에 대한 인증서 제출. ◇ 계약 시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.