품 명 (모델명)	개인내열 로프백세트		제조사 (제조국)
참고그림
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 ◎ 내열 개인로프백 - 등지게 결합하여 사용가능함. - 내열성 아라미드 원단과 방염 반사테이프 사용으로 열 방호 성능이 우수 - 로프백 하단에 출구 부분으로 로프가 빠짐. - 로프백 하단부는 사용방법에 따라 하단부 전체가 오픈하여 사용가능. - 로프백 측면에 지퍼 및 방염 벨크로을 사용하여 탈출용 로프 보관 및 보호함 - 재 질 : 메타 아라미드, 방염 반사테이프(50mm), 아라미드봉제사 - 무 게 : 약200g - 크 기 : 약 ∅100mm(지름) × 약450mm(길이)
	◎ 개인 내열로프 - 재 질 : 고온 및 내화학성에 대응할 수 있는 속심 및 외피는 100% Technora - 로프 직경 : 7.5mm - 로프 길이 : 20 M - 인장 강도 : 26KN - 내열 성능 : 약 482도 - 인 증 : UL, NFPA 1983 기준 - 무 게 : 약 50g/M - 로프의 한쪽 끝은 아라미드 봉제사로 박음질 한 고리가 있을 것.			◎ O형 카라비너 - 재 질 : 알루미늄 합금 - 횡장력 : 26 KN - 종장력 : 8 KN - 개방 시 종장력 : 7 KN - 사이즈 : 110mm X 60mm - 개폐폭 : 21 mm - 색 상 : 골드 - 개폐식 : 스크루 잠금식, 키락 시스템 - 무 게 : 74 g
	◎ 구성품 : 내열 개인로프백(1), 개인 내열로프(1), O형카라비너(1)
비 고	◇ 납품 시 외부 원단에 대한 재질 성적서 제출. ◇ 납품 시 방염반사테이프에 대한 인증서 제출. ◇ 내열 로프 UL, NFPA 1983 규격에 인증된 제품.(인증서 제출) ◇ 카리비너 CE, EN362 규격에 인증된 제품.(인증서 제출) ◇ 계약 시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.