품 명 (모델명)	공압지지대 시스템 (OCTOPUS MDS)	제조사 (제조국)	레스큐 텍 (네덜란드)
참고그림
용 도	◇ 각종 차량사고나 붕괴현장에서 부양 및 지지를 할 수 있는 멀티 공압시스템 장비이다.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 ○ 원형에어백 NT2 - 사용압력 : 10bar - 부양능력 : 23톤 - 부양높이 : 275mm - 최소높이 : 45mm - 팽창시지름 : 405mm - 필요공기량 : 242리터 - 무 게 : 8.5kg - 특수가공 아라미드 소재로서 철 섬유보다 7배 강한 재질 - 원형설계로 스트레스 포인트를 없앰으로서 파열위험 최소화 - 안전하고 견고한 볼트타입 커넥터로 우수한 부양높이 및 안정성 확보 - 상단의 안전판은 안정적 균형유지 및 넓은 부양면적 확보 ○ 원형에어백 NT4 - 사용압력 : 10bar - 부양능력 : 58톤 - 부양높이 : 445mm - 최소높이 : 55mm - 팽창시지름 : 665mm - 필요공기량 : 1089리터 - 무 게 : 17.5kg - 특수가공 아라미드 소재로서 철 섬유보다 7배 강한 재질 - 원형설계로 스트레스 포인트를 없앰으로서 파열위험 최소화 - 안전하고 견고한 볼트타입 커넥터로 우수한 부양높이 및 안정성 확보 - 상단의 안전판은 안정적 균형유지 및 넓은 부양면적 확보

규  격

및

성  능

○ 공압지지대 PX-M1400

- 사용압력 : 0-10bar

- 최소길이 : 140cm

- 최대길이 : 235cm

- 스트로크 : 95cm

- 허용하중 : 14톤

- 무    게 : 15.6kg

- 핀을 사용하지 않는 오토락킹시스템

- 파워플레이트 적용하여 어떠한 조건에서도 지지력 확보

- 수동및 리모트컨드롤러를 사용하여 손쉽게 연장 및 수축가능

- 멀티스위벨 받침대는 0,30,45,90도의 다양한 경사각도 지지가능

○ 고임목세트 CRIBBLOCK

구 분	계단식 고임대 (받침대 포함)	웨지	대 형 받침대	중 형 받침대	소 형 받침대
길 이	625mm	200mm	600mm	200mm	200mm
넓 이	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
높 이	260mm	90mm	80mm	80mm	40mm
무 게	6.6kg	1.7kg	7.9kg	2.5kg	1.3kg

- 계단식 고임대는 10mm이하로 높이 조절이 가능해야 한다.

- 받침대는 최대 60톤 이상의 하중에 견디어야 한다.

- 계단식 고임대와 받침대가 있어 연속적인 고임 작업을 할 수 있어야 한다.

- 다양한 형태의 블록을 구성하여 다용도로 조합하여 사용이 가능하여야 한다.

- 보 관  : 간편한 수납 박스와 편리한 보관

○ 구 성 품

- 원형에어백 :

→ 에어백 2개(NT2), 에어백2개(NT4) 에어백케이스 4개,300bar용 감압기1개,

컨트롤러 2개, 에어호스 4개, 세이프티밸브호스 4개, 파워플레이트 2개,

에어백연결커넥터 3개, 파워플레이트플러그 2개, 커넥터 키 1개,

플로어매트 2개, 플로어매트플러그 2개, 액세서리케이스1개.

- 공압지지대 :

→ 지지대 2개(PX-M600), 지지대 2개(PX-M1400), 파워플레이트 4개

(플러그 4개 포함), 멀티스위벨 6개, 뿔형지지대 4개, 반원형지지대 2개,

빔형지지대 1개, 모서리형지지대 1개, 라쳇 8개,

연장관(EX150,EX300,EX600,EX900 각2개)8개.

- 다용도받침목 :

→ 계단식고임목 6개(받침대포함), 웨지 8개, 대형 6개, 중형 4개, 소형 5개,

커넥터 18개, 이송 및 보관박스 1

비   고

◇ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

◇ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

◇ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

◇ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건