품 명

(모델명)

공압지지대 세트

(PROFIX MAX HDS)

제조사

(제조국)

레스큐 텍

(네덜란드)

참고그림

용   도

◇ 각종 붕괴사고현장에서 중량물을 지지하는 장비

규  격

및

성  능

◇ 제원 및 특징

○ 특징

- 인장 후 핀 등으로 고정하지 않고 자동적으로 고정되어 작업자의 안전 확보.

- 리모트컨트롤러 및 수동으로 손쉽게 인장 및 수축을 할 수 있다.

- 지지대 아래쪽에 수동 압 제거 버튼이 손쉽게 압력을 제거를 할 수 있다.

- 지지대 설치 후 수동으로 지지를 견고히 할 수 있는 회전식 collar 장착.

- 자유롭게 경사각을 조정하여 지지할 수 있을 뿐만 아니라,  0/30/45/90도로              경사각을 고정시킬 수 있는 멀티 스위벨 장착 .

- 도랑 작업 시 작업자가 직접 도랑에 들어가지 않고 설치 및 해체할 수 있도록             리모트 컨트롤러를 이용하여 가압 및 제압을 할 수 있다.

○ 제원

	PX-M 600	PX-M 880	PX-M 1400
최소 길이	60 cm	88 cm	140 cm
최대 길이	88 cm	140 cm	235 cm
스트로크	28 cm	52 cm	95 cm
사용압력	10 bar	10 bar	10 bar
지 지 력	14 ton	14 ton	14 ton
중 량	8.3 kg	10.8 kg	15.6 kg

○ 구성품 :

- 공압지지대(M600/M880/M1400)각2개, 연장관(EX/150/EX300/EX600/EX900/EX120)

각4개, 멀티 스위벨 10개, 라쳇스트렙 12개, Crown 4개, Rhino 4개, 에어호스 4set,

Beam support 4개, Edge support 2개, 리모트컨트롤러 2개, 지지용 대못 12개,

감압기 2개, 파워플레이트 개폐용 멀티툴 1개, 파워 플레이트 및 플러그 각 6개,

비   고

◇ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

◇ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

◇ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

◇ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건