품 명

(모델명)

공압지지대 세트

(PROFIX MAX MDS)

제조사

(제조국)

레스큐 텍

(네덜란드)

참고그림

용   도

◇ 각종 붕괴사고현장에서 중량물을 지지하는 장비

규  격

및

성  능

◇ 제원 및 특징

○ 특징

- 인장 후 핀 등으로 고정하지 않고 자동적으로 고정되어 작업자의 안전 확보.

- 리모트컨트롤러 및 수동으로 손쉽게 인장 및 수축을 할 수 있다.

- 지지대 아래쪽에 수동 압 제거 버튼이 손쉽게 압력을 제거를 할 수 있다.

- 지지대 설치 후 수동으로 지지를 견고히 할 수 있는 회전식 collar 장착.

- 자유롭게 경사각을 조정하여 지지할 수 있을 뿐만 아니라,  0/30/45/90도로              경사각을 고정시킬 수 있는 멀티 스위벨 장착 .

- 도랑 작업 시 작업자가 직접 도랑에 들어가지 않고 설치 및 해체할 수 있도록             리모트 컨트롤러를 이용하여 가압 및 제압을 할 수 있다.

○ 제원

	PX-M 600	PX-M 1400
최소 길이	60 cm	140 cm
최대 길이	88 cm	235 cm
스트로크	28 cm	95 cm
사용압력	10 bar	10 bar
지 지 력	14 ton	14 ton
중 량	8.3 kg	15.6 kg

○ 구성품 :

- 공압지지대(M600, M1400) 각 2개, 연장관(EX/150/EX300/EX600/EX900) 각 2개,

파워 플레이트 및 플러그 각 4개, 멀티 스위벨 6개, 라쳇스트렙 8개, Crown 4개,

Rhino 2개, Beam support 1개, Edge support 1개, 리모트컨트롤러 1개,

에어호스 2set, 감압기 1개, 지지용 대못 8개, 파워플레이트 개폐용 멀티툴 1개.

비   고

◇ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

◇ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

◇ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

◇ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건