품 명 (모델명)	공압지지대 세트 (PROFIX MAX LDS)	제조사 (제조국)	레스큐 텍 (네덜란드)
참고그림
용 도	◇ 각종 붕괴사고현장에서 중량물을 지지하는 장비
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 ○ 특징 - 인장 후 핀 등으로 고정하지 않고 자동적으로 고정되어 작업자의 안전 확보. - 리모트컨트롤러 및 수동으로 손쉽게 인장 및 수축을 할 수 있다. - 지지대 아래쪽에 수동 압 제거 버튼이 손쉽게 압력을 제거를 할 수 있다. - 지지대 설치 후 수동으로 지지를 견고히 할 수 있는 회전식 collar 장착. - 자유롭게 경사각을 조정하여 지지할 수 있을 뿐만 아니라, 0/30/45/90도로 경사각을 고정시킬 수 있는 멀티 스위벨 장착 . - 도랑 작업 시 작업자가 직접 도랑에 들어가지 않고 설치 및 해체할 수 있도록 리모트 컨트롤러를 이용하여 가압 및 제압을 할 수 있다. ○ 제원 - 최소길이 : 88 cm - 최대길이 : 140 cm - 스트로크 : 52 cm - 사용압력 : 10 bar - 지 지 력 : 14 톤 ○ 구성품 : - 공압지지대(M 880) 2개, 연장관 4개(EX300/EX600 각2개), 지지용 대못 4개, 파워 플레이트 및 플러그 각 2개, 파워플레이트 개폐용 멀티툴 1개. 멀티스위벨 2개, 라쳇스트렙 4개, 어댑터 6개(Crown/Rhino/Fixed base 각2개),
비 고	◇ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) ◇ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 ◇ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 ◇ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건