품 명

(모델명)

원형2단에어백

(NT4-4)

제조사

(제조국)

레스큐 텍

(네덜란드)

참고그림

(참고그림으로 실제와 구성이 다를수 있음)

용   도

◇ 각종 사고현장에서 중량물을 들어올려 공간을 확보하는 장비이다.

규  격

및

성  능

◇ 제원 및 특징

- 특수가공 아라미드 소재로서 철 섬유보다 7배 강한 재질

- 원형설계로 스트레스 포인트를 없앰으로서 파열위험 최소화

- 안전하고 견고한 볼트타입 커넥터로 우수한 부양높이 및 안정성 확보

- 상단의 안전판은 안정적 균형유지 및 넓은 부양면적 확보

- 2개의 에어백을 연결하여 890mm 이상 공간을 확보

	NT4
상용압력	10bar
부양능력	58톤
부양높이	445mm
공기소모량(10bar)	1089리터
팽창시 지름	665mm
수축시 지름	860mm
팽창시 체적	99리터
사용온도	-20℃∼+65℃
연결방식	볼트타입 컨넥터
무게	17.5kg
인증	ISO9001:2000 , EN13731:2007

- 구성품 : 에어백 2개(NT4), 300bar용 감압기 1개, 컨트롤러 1개,

에어호스 2개, 세이프티밸브호스 2개, 에어백연결커넥터 1개, 커넥터키 1개,

파워플레이트 및 커넥터 각 1개, 플로워매트 및 커넥터 각1개, 보관케이스.

비   고

◇ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

◇ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

◇ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

◇ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건