품 명 (모델명)	상하일체형 안전벨트 (EXPERT 2)	제조사 (제조국)	싱잉락 (체코)
참고그림
용 도	각종 재난사고 및 산악구조 활동 시에 적합하도록 국제규격에 인명구조용으로 승인된 제품으로 구조대원이 편하고 안전한 구조 활동을 할 수 있도록 개발된 특수 안전벨트
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 착용형태 : 상하 일체형 - 웨빙슬링폭 : 45mm - 패드폭 : 4인치(폭) X 0.5인치(두께) - 인장강도 : 웨빙슬링 약 3 톤, 버클 약 3톤 - 무게 : 2300 g(M/L) - 특징 : 허리,다리부분에 CE, UIAA에서 인증된 Easy-Lock 버클을 사용하여 안정성 ,기동성을 높임. 허리의 정면과 양옆에 고합금알루미늄 견인고리(25KN이상)사용된 제품. 조절가능한 V자형의 모양의 어깨끈에 패드가 덧대어져 장시간 착용시에도 편안함.
비 고	◇ CE0123, TUV, EN358, EN361, EN813 NFPA Class3, ANSI Z359.1인증된 제품이어야 하며 납품 시 관련 인증서를 제출해야 한다. ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.