품 명 (모델명)	전신형 안전벨트 (레스큐 패스트 벨트 14P-105)	제조사 (제조국)	레스큐프로 (한국)
참고그림
용 도	각종 재난사고 및 산악구조 활동 시에 적합하도록 국제규격에 인명구조용으로 승인된 듀랄루민 재질의 원터치 버클과 D형 견인고리 사용으로 대원이 편하고 안전한 활동을 할 수 있도록 개발된 안전벨트. 착탈시간 약 10초.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 착용형태: 전신용 - 웨빙슬링폭: 45mm - 웨빙슬링의 테이프 인장강도 : 약 3,000kg - 듀랄루민 견인고리( CE인증 ) 인장강도 : 25KN - 듀랄루민 원터치 버클( CE인증 ) 인장강도 : 18KN - 무게: 약 1600 g - 에어매쉬 패드를 사용하여 통기성을 더욱 강화하였음.
비 고	◇ CE, UIAA, 인증 부품 ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.