품 명 (모델명)	허리형 안전벨트 (웨이스트패스트벨트14P-104)	제조사 (제조국)	레스큐프로 (한국)
참고그림
용 도	각종 재난사고 및 산악구조 활동 시에 적합하도록 국제규격에 인명구조용으로 승인된 듀랄루민 재질의 원터치 버클과 웨빙D링 사용으로 대원이나 요구조자 등이 편하고 안전한 구조활동을 할 수 있도록 개발된 안전벨트. 착탈시간 약 1초.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 착용형태: 허리용 - 웨빙슬링폭: 45mm - 웨빙슬링의 테이프 인장강도 : 약 2,700kg - 듀랄루민 견인고리 인장강도 : 25KN - 듀랄루민 원터치 버클 인장강도 : 18KN - 무게: 약 400 g - 에어매쉬 패드를 사용하여 통기성을 더욱 강화하였음. - “Double Lock” 이중 안전장치
비 고	◇ CE 인증 부품 ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.