품 명 (모델명)	걸이식 내열로프사다리 (RESQ-110)	제조사 (제조국)	레스큐프로 ( 한 국 )
참고그림
용도	◇ 각종 재난 시의 구조, 구급, 구호 활동 시 사용하는 걸이식 내열로프사다리.
규 격 및 성 능	◇ 제원 - 로프재질 : 11mm (Technora외피:49.4,폴리아미드내피:50.6, 인장:3600 daN, EN1891,CE) 표피에 사용한 Technora 소재특성상 약 500도까지 견디며 500도의 상황이 되면폴리아미드 재질은 녹을수 있으며 500도 이상의 고온에 노출될 경우 로프의 강도가 급속하게 저하됩니다. - 스텝 : 고합급 체크패턴 알루미늄 400mm(［형 두께 : ) - 걸고리: 스틸파이프, 스틸 사각파이프, 카라비너 앵커볼트( mm), O형 잠금카라비너(24 kN, CE,UIAA인증) - 폴 : 고합금 알루미늄(최장 6M, 최단 M) - 케이스 : 레스큐백 45(14P-805) - 길이 : 2층용( 6M), 3층용( 9M ) - 무게 : 2층용(약6kg), 3층용(약8kg) - 최대하중 : 300 kN - 색상 : 회색 - 구성품 : 사다리본체, 케이스(레스큐백45), 걸이용 텔레스코픽 폴, 플루지크용 로프 ◇ 특징 - 아파트 및 고층건물 등의 각종 재난 상황 시 간편하게 휴대, 이동하여 바로 밑층 또는 그 아래층에서 재난상황층으로 걸어 요구조자를 아래층으로 대피시킬 수 있는 걸이식 로프 사다리. - 밑에서 위로 거는 올림식 걸이 사다리 - 엘리베이터에 휴대 승강. - 지상이나 하층에서 호울링하여 위로전달할수 있는 포지드스틸 호훌링 고리
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출. ◇ 관련 공인인증서, 시험성적서 제출