품 명 (모델명)	등강기:쥬마 (K120)	제조사 (제조국)	싱잉락:SingingRock (이탈리아)
참고그림
용 도	산악구조 또는 건물에서의 구조 활동이나 각종 재난사고 발생시에 간편하게 설치하여 소형 중량물을 끌어올리기에 좋으며 등강기와 0형 카라비너와 연결하여 도르레를 고정 할 수 있으며 등강기와 0형 카라비너와 연결하여 도르레 또는 지지대에 손쉽게 설치하여 13mm 이하의 로프, 12mm 이하의 와이어 케이블에 사용 할 수 있는 구조장비
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 안전대 재질 : 고합금 알루미늄 - 로프 사용범위 : 8mm~13mm - 허용하중 : 600kg - 무게 : 약 210g
비 고	◇ CE, UIAA 규격에 맞게 인증된 제품

·