품 명 (모델명)	앵커디바이스＆랜야드세트 (RESQ-1520)
참고그림
용도	◇ 구조, 구호, 재난 현장에서 사용할 수 있는 랜야드, 확보앵커로 사용 할수 있는장비
규 격 및 성 능	◇ 제 원 - 재 질 : 100% Polyester - 길 이 : 1M, 2M (2개씩) - 무 게 : 1M (0.4kg), 2M (0.8kg) - 둘 레 : 1M → 2M, 2M → 4M - 형 태 : Round Sling - 인장강도 : 100KN - 코어 및 외부는 탄성튜브 방식으로 무게가 가볍고 부드러워서 어떤 각도에서도 사용이 용이함 - 개인 확보, 리깅, 무거운 물건을 운반용으로도 사용이 용이함 - 세트구성 : 1M 2개, 2M 2개 - 인 증 : CE0511, EN 354:2010, EN 795B:2012
비고	◇ 납품 시 관련 공인인증서(CE) 제출