품 명 (모델명)	간이 이송낭 (RESQ-003)	제조사 (제조국)		레스큐프로 (한국)
참고그림
용도	◇ 구조현장 및 재해현장에서 사용하는 간이 휴대용 장비
규 격 및 성 능	◇ 제 원 ○ 간이 이송낭 - 휴대보관 및 사용이 간편함 - 이송낭 손잡이는 상/하 각각 2개소 양쪽 측면에 각각 4개소 총12군데 손잡이가 있어 이송 시에 효율적임 - 이송낭 재질 : → 원 단 : 빨강색계열의 나일론 원단 → 손잡이 : 빨강색계열의 20mm슬링 - 사용 크기 : 160 x 80cm - 보관 크기(파우치 보관 시) : 약 30 x 12 x 6cm ○ 보관 파우치 - 등지게 결착하여 사용 가능하여야함. - 난연 재질의 아라미드계 원단을 사용 열 보호성능이 우수함 - 사용 시 파우치에서 한 번에 간이 이송낭을 해체하여 사용할 수 있는 구조. - 재 질 : 아라미드계 원단 - 크 기 : 약 30 x 12 x 6cm ○ 구성품 : 본체1개, 보관용 파우치1개
비고	◇ 납품 시 보관용 파우치 원단에 대한 재질 성적서 제출. ◇ 납품 시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.