품 명 (모델명)	구조용 배낭 ( 14P-805 레스큐 백 45)	제조사 (제조국)	레스큐프로 (한국)
참고그림
용도	◇ 구조대원이 구조용 안전장비를 편리하게 수납하여 출동하기 쉽고 장시간 구조 활동에 도 편리하게 사용할 수 있는 장비.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재질 : 나이론 750D, - 규격 : 45L + 10L - 배낭보호용 레인커버 - 기능 : One-Push 방식의 간편한 개폐구조로 내부등판에 탈부착이 가능한 몰리시스템을 채택하여 카라비너를 이용하여 퀵드로우 셋, 등강기, 하강기, 도르레류, 데이지 체인, 오픈슬링 등의 장비와 헬멧, 안전벨트, 로프등을 수납 할 수 있으며 외부 에 장비걸이, 수통, 눈삽, 아이젠,아이스바일등의 수납 기능과 ACS(Air Cercu- lation System)등판구조로 장시간의 활동에도 효과적인 특수배낭. 호울링용 포지드스틸 삼각견인고리( 20KN ).
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.