품명 (모델명)	추락제동장비 (RESQ-1305)
참고그림
용도	◇ 각종 재난 등의 구조상황 시 다용도로 사용할 수 있는 휴대용 추락 제동 장비.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 사용로프 : 스테틱 11 mm - 무게 : 188 g - 사용 환경에 따라 2가지 셋팅 가능. - 특징 : 심플한 구조의 추락제동 장비로 가벼운 무게, 조작의 용이함, 작업 위치의 랜야드를 조정하기 위해 적당한 길이로 조절하는 기능.
비고	◇ CE 1019,EN 353-2, EN 358 인증제품으로 인증서 제출. ◇ 계약 시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.