품 명 (모델명)	O형 카라비너	제조사 (제조국)	싱잉락 (체 코)
참고그림
용도	◇ O자형 잠금식 카라비너로 비행기 동체에 사용되는 듀랄루민(특수합금 알루미늄) 소재 사용으로 휴대가 간편하고 사용자의 안전을 확보할 수 있으며 로프등반, 구조, 산업용 기본장비, 특히 도르레, 등강기, 하강기와 같은 장비들과 연결사용하여 운반, 구조작업 에 사용.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재 질 : 아노다이징 듀랄루민 - 횡장력 : 26 KN - 종장력 : 10 KN - 개방시 종장력 : 7 KN - 사이즈 : 110mm X 60mm - 개폐폭 : 21 mm - 개폐식 : 스크류 잠금식, 키락 시스템 - 무 게 : 80 g
비고	◇ CE 규격에 인증된 제품. ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.