품명 (모델명)	티타늄 분리형 들것세트 (TITA-PT2)	제조사 (제조국)	캐스케이드 (미 국)
참고그림
용도	◇ 산악, 수상, 헬기, 고소 구조등의 요구조자 이송에 적합한 들것.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 ○ 들 것 - 재 질 : 티타늄 3/4 튜브 프레임 - 형 태 : 분리형으로 반으로 접어 이동시 용이함 - 패스트락킹 시스템으로 분리 및 조립이 10초 이내로 매우 쉬움. - 4개의 관절형 고리로 수평 및 수직 리프팅 구조가능 - 고밀도 풀리에틸렌 소재의 메쉬 라이너 - 분리된 상태로 보관 및 이동 가능한 백팩 가방 - 넓 이 : 64.8cm - 길 이 : 211cm (분리 보관시 길이 : 109cm) - 깊 이 : 16cm - 무 게 : 8.1kg - 최대하중 : 11.1KN - 인 증 : Mil spec, ASTM F2821-10

규 격 및 성 능	○ 조절식 들것 리프트 웨빙 - 재 질 : 웨빙(45mm 27kN이상), O형 듀랄루민 링(25KN이상) 잠금 카라비너(횡장력 50KN, 개폐폭 25mm) 길이 조절 포지드스틸 장식(2500lb) - 넓 이 : 45mm 웨빙 - 길 이 : 60 cm ~ 180 cm - 무 게 : 약 2 Kg - 최대하중 : 25 KN - 길이 조절이 용이하여 요구조자의 상태에 따라 효율적으로 신속하게 조절 처리하여 이송할 수 있는 장비. ○ 구성품 : - 들것본체, 길이조절식 리프트 웨빙셋(14P-906), 들것 백팩 가방
비고	◇ 계약 시 사후 관리(A/S)를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출. ◇ 인증서 및 식약청 허가서 제출.