품 명 (모델명)	유아용 구조백 (BABY RESCUE BAG)	제조사 (제조국)		싱잉락 (체코)
참고그림
용 도	◇ 각종 재난사고 및 구조 활동 시에 유아이송을 할 수 있도록 개발된 구조 백
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 신장 40~110cm, 최대 체중25kg의 어린이를 구조 운송하도록 설계함. - 투명창이 있는 상단덮개로 요구조자 상태 확인가능 - 백 내부에는 요구조자 고정을 위한 벨크로 벨트와 교차형 원터치버클 안전 스트랩 으로 고정함. - 전체 지퍼와 통풍구가 있는 상단 덮개 및 PVC그물로 덮인 측명 통풍구. - 헬기콥터 이송 시 요구조자 얼굴에 상단 덮개의 접속을 최소화 하기위한 상단 덮개 고정스트랩. - 내부 패딩은 완전히 분리 및 세탁이 가능함. - 카라비너 고정 및 백 위치 조정을 위한 컬라표시 고정루프 - 백 측면에 가시성이 우수한 반사소재 사용 - 색 상 : 빨강 - 크 기 : 80×45×35cm - 무 게 : 3.3kg - 사용하중 : 25kg
비 고	◇ CE 인증 ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.