품 명 (모델명)	카본 52 (CARBON 52)	제조사 (제조국)	마레스 (이태리)
참고그림
용도	◇수중에서 호흡이 가능하도록 하는 보조형 장비
규 격 및 성 능	- 100% SMC 카본 파이버 - VAD(선풍 촉진 장치) 장착 : 우회로를 통한 공기 전달로 호흡성능 향상 및 내동결성 확보 - 그물망 구조 커버(Mesh Grid) 장착 : 강한 역조류에 의한 프리플로우 최소화 및 부드러운 호흡 확보 - 유체역학적 방향타(FDD) 장착 : 특수 설계된 방향타가 공기를 3방향으로 이상적으로 흘려 호흡이 자연스럽고 편안함 - 수퍼 플렉스 호스 사용 : 현격히 유연하여 행동이 자연스러우며 무게가 가벼움 - 무 게 : 190g
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.