품 명

(모델명)

부력조절기

(DRAGON AT )

제조사

(제조국)

마레스

(이태리)

참고그림

용도

◇수중, 수상에서 다이버의 부력 조절을 할 수 있는 장비

규  격

및

성  능

- 재 질: 코듀라 420 데니아, 알루미늄이 혼사된 알루텍스

- 특 징: 항상 일정한 위치에 부착된 급배기 버튼과 2개의 자동 배기밸브를 장착.

다이버가 수중 어떤 자세에도 순간적으로 부력 조절이 가능함.

훼손에 대한 내구성이 강하며 최대 20kg(L사이즈)의 부력 제공

- 에어트림 시스템 장착

- 하이리프트 부력 확보

- 신속 조절식(QAS)의 탄성체 허리밴드

- 등판 보호 시스템(BPS PLUS) 채택

- 트림웨이트 장착(최대 5Kg 분산)

- 기계식 통합 웨이트 시스템(최대 12Kg 분산 : M, L, XL 사이즈)

- 스테인레스 스틸 D링 5개 장착

- 무 게 : 4.3 Kg

- 부 력(리프팅 부력)

싸이즈	가슴둘레	적용	부력(kg)
XS, S	75~85/80~90cm	여자 小/中	14.7
M	90~100cm	남자 中	18.3
L	100~110cm	남자 大	20.4
XL	110cm 이상	남자 特大	24.4

비고

◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.