품 명

(모델명)

부력조절기

(HYBRID)

제조사

(제조국)

마레스

(이태리)

참고그림

용도

◇수중, 수상에서 다이버의 부력 조절을 할 수 있는 장비

규  격

및

성  능

- 신형 에르고 인플레이터 장착

- 코드라420 블레이드

- BC 부피를 줄이기 위해 백팩을 접을 수 있는 접이식 백팩 시스템

- 등판 및 요추 보호와 BC 착용 시 안정감을 줄 수 있는 서스펜션 시스템

- 부력 변화에 따라 자동으로 조절되는 허리 복대, 퀵팩 시스템

- 기계식 통합 웨이트 MRS PLUS 시스템-한쪽에 최대 6KG 양쪽 12KG 세팅 가능

- 트림웨이트시스템-한쪽에 최대2.5KG씩 양쪽5KG 세팅 가능

- 블레이드와 백팩을 분리하여, 백팩 다이빙 가능

- 대용량 지퍼 형태 포켓 2개

- 높이, 길이 조절이 가능한 어깨, 가슴버클 장착

- 알루미늄 D링 7개, 호스 리테이너 1개

- 무  게 : 약3.8kg(M. L사이즈 기준)

size	가슴둘레	적 용	부력(kg)
XS S	75~90cm	여자	14.2
M L	90~110cm	남자	19.3
XL XXL	110cm	남자	22.5

비고

◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.