품 명 (모델명)	아반티 엑셀 (AVANTI EXCEL)	제조사 (제조국)	마레스 (이태리)
참고그림
용도	◇수중에서 추진력을 얻기 위해 사용하는 장비
규 격 및 성 능	- 발집형 오리발 - 수퍼 물골 장착: 블레이드에 유연하고 커다란 중앙 물골이 설계되어 있어 블레이드의 물이 양 옆으로 넘치지 않고 뒤로 흘러 효율성을 증대시킴 - 탄성 최적각도 설계(Elastic O.P.B): 위 아래로 오리발을 찰 때 블레이드가 항상 일정 각도로 구부러져 킥의 효율성을 증대 - 3가지 이성재질 사용: 오리발의 성능, 탄성, 내구성을 높이기 위하여 3가지 재질 사용 - 상하스태빌라이저 설치: 물이 좌우로 일정하게 흐르도록 하여 방향성 유지에 도움 - 블레이드 길이: 33cm - 추진 면적: 560 ㎠ - 무게: 0.56KG - 재질: 테크노 폴리머
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.