품 명 (모델명)	아비스익스트림 (ABYSS EXTREME)	제조사 (제조국)	마레스 (이태리)
참고그림
용도	◇수중에서 호흡이 가능하도록 하는 장비
규 격 및 성 능	- 재 질: 특수 형광중합체 코팅한 황동 - 내구성과 열전도율이 좋은 황동 재질 - 열전도율이 탁월한 형광중합체 코팅으로 내동결성 보장 - 그물망구조 커버 채택으로 역조류시 프리플로우 억제 기능 - VAD시스템 장착으로 편안한 호흡 보장 및 내동결성 강화 - 호스 → 수퍼플렉스 호스 → 호스길이: 1m → 허용압력: 최대 35BAR → 색상: 노랑 - 무게: 269g
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.