품명 (모델명)	수난구조용 튜브	제조사 (제조국)
참고그림
용도	◇ 수상 익수자 발생시 인명구조 하기위한 장비.
규 격 및 성 능	◇ 제원 - 길이 형식으로 되어있는 튜브의 양 끝을 연결, 고리 모양으로 만들어 조난자 의 겨드랑이 밑으로 넣을 수 있도록 되어 있을것. - 부력이 좋은 재질의 폼에 강력 비닐이 쌓여 있을것. - 구조자용 어깨끈 이 달려 있을것. - 구조용 견인끈이 달려 있을것. - 크 기: 약 114㎝ * 14㎝ * 8,9㎝ (길이 * 폭 * 두께) - 무 게: 약 1,3㎏ 이하 - 구조용 끈: 길이 180㎝ - 인장강도: 360㎏ - 조난자 직접 손으로 잡을 수 도 있고 어깨 밑에 감은 형태로 구조자 가 견인하는 형태로 사용 할 수 있도록 되어 있어 수상구조에 필수적인 장비임. 조난자가 튜브를 착용한 상태로 수상에서 인공호흡 등을 실시 할수 있 음.
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.