품 명 (모델명)	저소음 중형 유압엔진펌프 (V-Eco Silent)	제조사 (제조국)
참고그림
용도	◇ 유압 구조장비를 사용하기 위한 동력전달 장비
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 사 용 압 력 : 700 BAR - 출 력 : 4-stroke 가솔린, 3 HP - 유압유 용량 : 2.7 ℓ - 제 품 중 량 : 24.9 kg - 제 품 크 기 : 580mm × 295mm × 445mm - 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 - 소 음 도 : 63.9 dB (1m 기준) - 제 품 특 징 * 2가지의 유압장비를 동시에 사용가능 / 2배의 속도를 낼 수 있는 터보기 능 장착 * 30°의 경사각에서도 작동 가능 * 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능 * 2개의 구조장비를 동시에 사용 가능 * 자동 RPM 조절 장치 / 연비 향상
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출. ◇ EN13204, NFPA 인증품