품 명 (모델명)	대형 유압엔진펌프 (V50T+SAH20)	제조사 (제조국)
참고그림
용도	◇ 유압 구조장비를 사용하기 위한 동력전달 장비
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 형 식 : 4-stroke petrol engine - 출 력 : 5.5마력이상 - 상용압력 : 700bar이하 - 탱크용량 : 4리터 이상 - 유압호스 : 2×20m 장착 - 중 량 : 85kg 이하 - 특 징 : 2가지의 유압장비를 동시에 사용가능 2배의 속도를 낼 수 있는 터보기능 장착 - 연결방식 : 철심 보호 처리가 2가닥의 인,아웃 유압호스가 하나의 커플링으로 연결되 는 형태 호스꼬임방지 기능, 유압 펌프 작동중 커프링 교환 가능
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출. ◇ EN, NFPA 인증품 ◇ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) ◇ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 ◇ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 ◇ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)