품 명 (모델명)	구조 헬멧 (F-2)	제조사 (제조국)	MSA (프랑스)
참고그림
용 도	◇ 각종 재난 시의 구조, 구급, 구호 활동 시 사용하는 헬멧.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 ○ 헬멧 - 가벼운 중량, 안정성으로 보호능력 우수 함. - Anti-UV 테크노폴리머로 만들어진 고충격, 내열성 외관. - 이중 패딩 재질로 고충격을 흡수 함. - 불연성 소재 사용으로 여러 용도로 사용가능 함. - 조절 가능한 헤드밴드로 착용이 편안함. - 3방향에서 끈을 조절할 수 있어 안정성과 완벽한 고정력 보장 함. - 중량 : 650g 이하 (고글, 라이트제외) - 재질 : 테크노폴리머 - 크기 : 53 ~ 63 cm - 인증 : CE, EN397, EN12492 인증제품일 것. ○ 고글 - 렌즈 재질 : 2.2mm Polycarbonate - 프레임 재질 : HTPR (열저항성 재질) - 고정 밴드 재질 : 폴리아미드 - 무 게 : 약 135g - EN.170:2001,EN 166:2001 CE 인증제품 ○ 구성품 : F2헬멧, 보호고글
비 고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출. ◇ 관련 인증서 제출조건