품 명 (모델명)	구조 안전화 (알피나)	제조사 (제조국)
참고그림
용도	◇ 구조 대원의 발 보호용의 개인 보호 장비
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 겉 감 : 방수기능이 있는 프리미엄 가죽과 6인치 사이즈 지퍼 - 안 감 : 마모 방지 및 통기성 기능의 직물 - 발가락 보호 : 알루미늄 토우캡 적용 - 중간 보호창 : Lenzie 섬유(못 관통 방지기능) - 바닥면 : 이중 고밀도 화염 방지 고무(300°C)로써 우수한 충격흡수와 쿠션으로 편안함을 강조 - 무 게 : 636g - 인 증 : EN ISO20345:2011 - 색 상 : 검정 - 기 능 : 못 관통방지, 정전기 방지, 기름방지, 산성 방지, 미끄럼 방지, 뒷면에 반사지 부착으로 시인성 부각
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.