품 명 (모델명)	구조 안전화 (Tac 20 Mid)	제조사 (제조국)
참고그림
용도	◇ 구조 대원의 발 보호용의 개인 보호 장비
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 외 피 : 천연가죽(염료,크롬등을 사용하지 않은 친환경가죽) 소재 - 내 피 : 고어텍스 - 깔 창 : 향균깔창 - 색 상 : 검정 - 발목 높이 : 12cm(6인치) - 스마트 끈 조절 시스템 - 미끄럼 방지 기능 및 정전기 방지기능, 고어텍스 소재로 방수 기능 및 내부 온도 조절 기능이 있으며 금속재질이 전혀 사용치 않아 가벼움 - Sun Reflect 기술적용으로 직사광선으로 인한 가죽기능을 보호함 - 인증 : 유럽안전인증(EN)
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.