품 명 (모델명)	소방전용 마스크 (FB-1)	제조사 (제조국)
참고그림
용 도	◇ 구조,구급,구호 활동 시 소방관을 보호하기 위한 장비
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 필터 여과기능 : 마이크론 이하 미립자 (디젤분진,탄소분진,알레르지먼지,꽃가루등) - 필터 교환 방식 - 본체 생활 방수 - 내오프렌 재질로 화염에 저항 - 2개의 Techno 날숨 벨브로 방출되는 이산화탄소, 열 및 수증기에 보호 - 구성품 : 본체 1개, 방진 필터 1개(방독필터 별도)
비 고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.