세 부 설 명 서
제품명	S M T ( Special Multi Tool 특수다기능공구 )
참고사진
용도	인명구조 및 화재진압용
□ 제품사양 ○ 제 원 : 134(W) X 208(L) X 9.6(T) ○ 재 질 : 17-4PH Stainless Steel ○ 하강시 사용 로프 : 7mm ~ 20mm 로프 사용 가능 (8자 하강기, 스톱 하강기 기능) ∅17.3 하강 홀(hole) 1개. ○ 지상식 소화전 렌치 : □32.5mm ○ 수관렌치 : 30mm ~ 100mm, ∅17.3 수관거치 홀(hole) 2개. ○ 절 단 날 : 톱니모양 (악어 이빨식)으로 절단시 충격을 주는 구조. 자동차 앞유리 절단시 필름을 절단할 수 있는 칼날이 있다. ○ 헤드부분 : 강화유리를 파괴 가능하도록 타격부가 있다. ○ 하강기부 인장강도 : 40KN 이상 ○ 무 게 : 약 680g □ 기 능 ○ 일반하강, 스톱하강, 갈고리, 수관(45mm~65mm)고정기능, 강화유리 파괴, 일반유리 파괴, 자동차 앞유리 절단, 소화전 렌치, 수관렌치(30mm~100mm), 수관집게(45mm,65mm) 등의 기능을 갖추고 있어 신속하고 효율적인 인명구조 및 화재진압을 할 수 있다. □ 특 징 ○ 17-4PH Stainless Steel로 제작되어 내식성, 내열성, 내후성이 매우 뛰어나다. ○ 공학적 최적무게가 적용 되어 있다 (유리 파괴 등의 최적, 최소 무게) ○ 갈고리의 기능은 잔화정리시 구조대원과 화재진압 대원의 손 보호와 신속한 진압을 할 수 있다. ○ 교통사고 인명구조시 톱니모양의 절단날과 칼날은 자동차 앞유리를 신속히 절단하여 제거 할 수 있다. ○ 편의성, 보관성 및 사용 방법이 간단 편리하다. □ 기 타 ○ D형 카라비너 1개 포함. ○ 제조사 발행 제조증명서(M/C) 제출할 것. ○ 제조국: 대한민국

세 부 설 명 서
제품명	S M T ( Special Multi Tool 특수다기능공구 )
참고사진
용도	비상시 고층에서의 탈출이나 일반적인 하강
○ 비상시 고층에서의 탈출이나 일반적인 하강 시 사용하는 기법이다. ○ 상기 그림과 같이 SMT를 카라비너에서 탈거하지 않고, 기본 홀(hole)을 이용하여 신속히 결착하고 하강을 한 후, 로프 탈거 시 에도 카라비너가 감겨 있는 상태에서 로프를 빠른 시간에 탈거 하여 다음 탈출자에게 신속히 전달할 수 있다.

세 부 설 명 서
제품명	S M T ( Special Multi Tool 특수다기능공구 )
참고사진
용도	하강 중 안전을 확보하여 작업할 때 사용하는 기법 (스톱하강기능)
○ 구조 출동 중 간판제거나 하강 중간에 두 손을 이용하여 작업을 하거나, 두 손을 필요로 하는 구조 등에 사용하는 기법으로 스톱하강기 기능이다. ○ 일반적인 스톱하강기 보다 체결이 쉽고 빠르며 안전하다. ○ 하강은 톱니의 손잡이를 왼손으로 아래 방향으로 당기면 서서히 하강을 하고 왼손을 놓을 시는 바로 정지하는 기능을 가지고 있다. ○ 1.결착방법은 그림과 같이 기본 홀(hole)에 로프를 감은 후 카라비너에 로프와 함께 체결한다. 2.오른 손을 이용하여 톱니 손잡이 뒤로 로프를 넘겨 그림과 같이 체결 후 하강한다. 3.왼손을 이용하여 톱니 손잡이를 아래로 당기며 속도를 조절할 수 있다.

세 부 설 명 서
제품명	S M T ( Special Multi Tool 특수다기능공구 )
참고사진
용도	소화전 개폐 기능 및 수관 연결 시
○ 소화전 캡의 개,폐와 필요시 소화전을 열어 급수할 때 사용한다. ○ SMT 중간의 □ 소화전 렌치를 이용하여 캡을 열고, 파도 모얀의 작은 손잡이를 이용하여 65mm 수관을 연결한 후 소화전 상부의 급수 밸브를 열어 사용한다. ○ 수관렌치(30mm ~ 100mm)와 소화전 밸브렌치(□32.5mm) 기능을 함께 보유하여 간단히 소화전을 사용할 수 있다.

세 부 설 명 서
제품명	S M T ( Special Multi Tool 특수다기능공구 )
참고사진
용도	45mm, 65mm, 관창 등 연결 및 해체 시
○ 차량의 45mm 방수구에 수관 연결시 사용하는 기능. ○ 차량의 65mm 방수구에 수관 연결시 사용하는 기능. ○ 수관렌치(30mm ~ 100mm)는 대한민국 소방에서 사용하고 있는 45mm, 65mm 등 모든 관창을 연결 및 해체 할 수 있다.

세 부 설 명 서
제품명	S M T ( Special Multi Tool 특수다기능공구 )
참고사진
용도	화재현장에서의 수관 고정 기능
○ 화재현장에서 손쉽고 빠르게 수관을 고정할 수 있다 ○ 수관고정시 수관의 꺾임을 방지할 수 있다. ○ 45mm, 65mm 모두 사용가능

세 부 설 명 서
제품명	S M T ( Special Multi Tool 특수다기능공구 )
참고사진
용도	화재현장에서의 수관 집게(수관끌기) 기능
○ 화재현장에서 오염된 바닥(물, 기름 등)에 있는 수관을 손쉽게 집어 끌 수 있다. ○ 수관이동(수관끌기)시 미끌리지 않고 신속하게 사용할 수 있다. ○ 45mm, 65mm 모두 사용가능

세 부 설 명 서
제품명	S M T ( Special Multi Tool 특수다기능공구 )
참고사진
용도	구조현장(교통사고 등)에서의 자동차 유리파괴 기능
○ 구조현장에서 자동차 유리를 신속하고 손쉽게 파괴, 절단할 수 있다. ○ 그 외 강화유리 파괴시 사용

세 부 설 명 서
제품명	S M T ( Special Multi Tool 특수다기능공구 )
참고사진
용도	구조 및 화재 현장에서의 갈고리 기능
○ 구조 및 화재현장에서의 잔화정리나 오염물질(위험물질) 확인 및 이동 시 갈고리 기능 으로 직접적인 신체접촉 없이 안전하게 작업할 수 있다.